Дверь скрытого монтажа INVISIBLE

# Дверь под последующую отделку любыми материалами (окраска, декоративная штукатурка, панели, обои, плитка и пр.)

**ФИНИШНАЯ ОТДЕЛКА ГРУНТОВАННЫХ ДВЕРЕЙ СКРЫТОГО МОНТАЖА INVISIBLEа**

Дверное полотно в процессе производства покрывается прозрачным грунтом UV-отверждения. Данное покрытие отличается повышенной физической и химической стойкостью. Дальнейшая финишная отделка дверного полотна осуществляется после его установки в межкомнатный проем.

После установки дверное полотно в зависимости от интерьера стен может быть:

* Оклеено обоями
* Окрашено в цвет стен – акриловой или полиуретановой эмалью\*
* Декорировано штукатуркой

Благодаря этому и достигается полный эффект скрытой двери.

Отделка обоями и декоративной штукатуркой грунтованного полотна ничем не отличается от отделки стен теми же материалами.

\*Окрашивание скрытого дверного полотна требует дополнительного шлифования слоя грунта, нанесенного в производстве, т.к. по прошествии 1-2 часа после нанесения грунта происходит окисление поверхностного слоя грунта, появление так называемой оксидной плёнки, что может повлиять на адгезию к наносимому лакокрасочному слою. В остальном при выборе материала для окрашивания необходимо придерживаться рекомендаций производителей этих материалов.